**Bestekstekst Schöck IDock®**

**Omschrijving**

Achteraf verankeren van thermische onderbrekingen van balkons in gewapend beton bij nieuwbouw. Goedkeuringsnr. Z-15.7-317. Schöck IDock bestaat uit een rand- en sparingselement en dient voor de exacte positionering van uitsparingen in de betonvloer. Schöck IDock moet altijd worden gecombineerd met Schöck Isokorb K-E of Q(P)-E. Voor montage achteraf met correcte krachtwerking wordt de ontstane holle ruimte in de vloer gevuld met gietmortel CUGLATON SKID of PAGEL V1/50.

**Types**

IDock1: voor vloerdikte H=160-250 mm en gebruik zonder randbalk -

(IDock1-RD-L1000)

IDock2: voor vloerdikte H=160-200 mm en gebruik met randbalk -

(IDock2-RD-L1000)

Lengte van het element 1,00 m.

De hoogte van het randelement kan op de bouwplaats worden aangepast aan de dikte van de vloer.

Levering en inbouw volgens instructies van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documenten van de fabrikant moeten in acht worden genomen.