**Cahier de charge Schöck Signo®**

Élément de coffrage sous forme de coffrage perdu pour éléments en béton armé, constitué de fibres de ciment, livré avec surface prête à peindre à intégrer à ..., y compris avec toutes les découpes.

Sans bande d’étanchéité : U-0

Avec une bande d’étanchéité : U-1

Avec deux bandes d’étanchéité: U-2

Longueur d'un élément : 2700 mm

Épaisseur de l'élément : 28,8 mm

Hauteur d'installation : 160, 180, 200, 220, 240, 250, 280, 300, 350, 360, 400 mm

Planche larmier : oui/non

Lieu d'installation : cadre de fenêtre, bord de balcon, palier

Exécution selon les instructions du fabricant.  
Les documents techniques en vigueur du fabricant doivent être respectés.

###### **Types**

|  |
| --- |
| Schöck Signo® type U-0-L2700-H… |
| Schöck Signo® type U-1-L2700-H… |
| Schöck Signo® type U-2-L2700-H… |